{"text_format":"5","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Foglio1","Foglio2","Foglio3"],"props":{"creator":"ymitsa","last_modified_by":"Vincenzo Ramadori","company":"Belgarda S.p.A."},"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Foglio1","index":0,"n_rows":87,"n_cols":9,"rows_kept":87,"merged":[[2,5,2,6]],"headers":{"header":["","","Elenco Yamaha edizione settembre 2009"],"footer":["","","pagina di"]},"flags":["formulas_cached_only"]}
["Casa","Tipo","Nome Veicolo(den.comm.)","Numero di Omologazione","Anno","Pneumatico anteriore in pollici/mm","Pneumatico anteriore alternativo-in mm","Pneumatico posteriore in pollici/mm","Pneumatico posteriore alternativo-in mm"]
[]
["YAMAHA","21L ","SR 250","OM 51520 EST 02",null,"non prevista",null,"3,50 - 18\" 62P","120/90 - 18 65H"]
[null,"2J4","SR500","OM 18141",null,"3,50 S19 4PR","90/90 – 19 52 H","4,00 S18 4PR","110/90 – 18 61 H"]
[null,"31K ","RD 350 LC","OM 51155",null,"(90/90-18 51H)","100/90 - 18 56H    TL","(110/80-18 58H)","120/80 - 18 62H    TL"]
[null,"31K ","RD350F","OM 51155 EST01",null,"(90/90-18 51H)","100/90-  18 56H    TL","(110/80-18 58H)","120/80 - 18 62H    TL "]
[null,"4LO","RD 350 LC","OM 50654",null,"3,00 S18-4PR","90/90 - 18 51H","3,50 S18-4PR","110/80 - 18 58H"]
[null,"1TJ ","TT 350","OM 51698 EST01",null,"3,00 - 21 - 4PR","80/90 – 21 48R o 48S","(110/80-18)","120/80 – 18 62R o 62S"]
[null,"3GJ ","TT 350 B","OM 51698 EST02 ",null,"3,00 - 21 - 4PR","80/90 – 21 48R o 48S o 80/100 21 51M ","(110/80-18)","120/80 – 18 62R o 62S o 100/100 18 59M "]
[null,"55V ","XT 350","OM 51698",null,"3,00 - 21 - 4PR","80/90 – 21 48R o 48S","(110/80-18)","120/80 – 18 62R o 62S"]
[null,"4V7 ","XJ 400","OM 50611 e 50611 B",null,"3,00 H19 4PR","90/90 – 19 52H","(110/90-18 61H)","120/90 – 18 65H"]
[null,"12E ","XS 400","OM 50775",null,"3,00 S18","90/90 – 18 51S o 90/90 18 51 H","4,10 S18","110/80 – 18 58S o 110/80 18 58 H"]
[null,"5F0","XT400","OM 50711",null,"3,25-21","90/90 – 21 54R","4,00-18","120/90 – 18 65R"]
[null,"5Y6","XT 400","OM 51093",null,"3,00 S21","90/90 -  21 54R","4,60 S18","120/90 – 18 65R"]
[null,"1U6 ","XT 500","OM 16967",null,"3,25-21 / 4PR","90/90 – 21 54R","4,00-18 / 4PR","120/90 – 18 65R "]
[null,"26R","XV500 SE","OM 51202",null,"3,00 S19","90/90 - 19 52S o 52H","(130/90-16 67S)","130/90 - 16 67S o 73H"]
[null,"11U ","XZ 550","OM 50674",null,"(90/90-18 51H)","90/90 – 18 51H","4,25 / 85 H18","4.25/85 H18  o 110/90 – 18 61H"]
[null,"4V8 ","XJ 550","OM 50329   e 50329B",null,"3,00 H19","90/90 – 19 52H","(110/90-18 -61H)","120/90 – 18 65H"]
[null,"5Y3","XT 550","OM 50712",null,"3,00 S21","90/90 – 21 54R","4,60 S18","120/90 – 18 65R"]
[null,"1XL ","SRX 600","OM 51954",null,"(100/80 18-53S)","90/90 – 18 51 S o 51H","(120/80 18-62S)","120/80 – 18 62S o 62H"]
[null,"36A","TT600","OM 51223",null,"3,00 S21","80/90 – 21 48R o 48S","4,60 S18","120/80 – 18 62R o 62S oppure 130/80 – 18 66R o 66S"]
[null,"59X","TT 600","OM 51223 EST01",null,"3,00 S21","80/90 – 21 48R o 48S","4,60 S18","120/80 – 18 62R o 62S oppure 130/80 – 18 66R o 66S"]
[null,"59X ","TT 600 S","OM 51223 EST02",null,"3,00 S21","80/90 – 21 48R o 48S","4,60 S18","120/80 – 18 62R o 62S oppure 130/80 – 18 66R o 66S"]
[null,"51J","XJ 600","OM 51434",null,"(90/90 H18)","100/90 – 18 56H o 100/90 V18 (56V)","(110/90 H18)","120/80 – 18 62H o 130/80 V18 (66V)"]
[null,"43F ","XT 600","OM 51390",null,"3,00 S21","80/90 – 21 48R o 48S","4,60 S18","120/80 – 18 62R o 62S  o 130/80 – 18 66R o 66S"]
[null,"1VJ ","XT 600 Z","OM 51955",null,"3,00 S21 4PR","80/90 – 21 48R o 48S","4,60 S18 4PR","120/80 – 18 62S o 62R oppure 130/80 – 18 66S o 66R "]
[null,"34L ","XT 600 Z","OM 51092",null,"3,00 S21","80/90 – 21 48R o 48S","4,60 S18","120/80 – 18 62R o 62S oppure 130/80 – 18 66R o 66S"]
[null,"55W ","XT 600 Z","OM 51699",null,"3,00 S21","80/90 – 21 48R o 48S","4,60 S18","130/80 – 18 66S o 66R oppure 120/80 – 18 62S o 62R"]
[null,"3L1","XS 650 SE","OM 50250 E 50250EST01",null,"3,50 S19-4PR","90/90 – 19 52H","(130/90 S16-4PR)","130/90 – 16 73H"]
[null,"4K0 ","XJ 650","OM 50249 e 50249 B",null,"3,25 H19","Ant. 3.25 - 19 54H o 90/90 - 19 52H","(120/90-18-65H)","non prevista"]
[null,"11M","XJ750","OM 50570",null,"3,25 H19","90/90 19 52 H","(120/90-18-65H)","non prevista"]
[null,"5G5","XV750","OM 50400",null,"3,50 H19-4PR","100/90 – 19 57 H","(130/90-16 67H)","140/90 – 16 71  H  o 77 H"]
[null,"1FN ","FZ 750","OM 51748",null,"(120/80 V16)","120/80 VR 16 V280 o 120/80 ZR 16","(130/80 V18)","150/70 VR 18 V280 o 150/70 ZR 18 "]
[null,"5A8","XV1000","OM 50401",null,"3,25 H19 - 4PR","100/90 - 19 57 H","(120/90-18 65H)","non prevista"]
[null,"5K7","XS1100 S","OM 50483",null,"3,50 V19","100/90 19 57V","4,50 V17","130/90 17 68V"]
[null,"23W ","XV 1000 SE","OM 50958",null,"3,50 H19-4PR","90/90 - 19 52H","(130/90-16-67H)","non prevista"]
[null,"2H9","XS 1100","OM 18142",null,"3,50 V19","100/90 19 57V","4,50 V17","130/90 17 68V"]
["Casa","Tipo","Nome Veicolo(den.comm.)","Numero di Omologazione","Anno","Pneumatico anteriore in pollici/mm","Pneumatico anteriore alternativo-in mm","Pneumatico posteriore in pollici/mm","Pneumatico posteriore alternativo-in mm"]
[]
["YAMAHA","1H2","XS 500 C","OM 15734",null,"3,25 - H19 4PR","100/90 19 57H","4,00 - H18 4PR","120/90 18 65H"]
[null,"1WT","RD 350 LC","OM 52075",null,"90/90 - 18 51H","100/90 - 18 56H TL","100/80 - 18 58H","120/80 - 18 62H TL"]
[null,"2AJ","DT 125 LC","OM 52070 EST01 e EST02",null,"3,00 - 21","80/90 - 21 48R o 48S","4,60 - 18","120/80 - 18 62R o 62S "]
[null,"2AJ","DT 125 LC","OM 52070",null,"2,75 - 21","80/90 - 21 48R o 48S","4,10 - 18","110/80 - 18 58R o 58S"]
[null,"2JE","FZX 750","OM 52215",null,"110/90 - V16","110/90 - 16 59V o 110/90 - 16 V250 (59V)","140/90 - V15","150/90 - 15 M/C 74V"]
[null,"2JE","FZX 750","OM 52215",null,"110/90 - V16","110/90 - 16 59V","140/90 - V15","150/80 B - 15 M/C 70V"]
[null,"2KF","XT 600","OM 52280",null,"3,00 S21 4PR","80/90 - 21 48R o 48S","4,60 S18 4PR","120/80 - 18 62R o 62S e 130/80 - 18 66R o 66S"]
[null,"2MA","TZR 250","OM 52270",null,"100/80 - 17 52H","110/70 - 17 54H","120/80 - 17 61H","130/80 - 17 65H"]
[null,"2MG","FZ 750","OM 52214",null,"120/80 V16 V250 o 120/80 VB16","120/80 VR16 V280 o 120/80 ZR16","130/80 V18 V250 o 130/80 VB18","150/70 VR18 V280 o 150/70 ZR18"]
[null,"2MG","FZ 750 A","OM 52214 EST01",null,"120/70 V17 - V250","120/70 VR17 V280 o 120/70 ZR17 (58W)","140/70 V18 - V250","150/70 VR18 V280 o 150/70 ZR18 (70W)"]
[null,"2UA","RD 350 LC","OM 52382 e 52382 B",null,"90/90 - 18 51H","100/90 - 18 56H TL","110/80 - 18 58H","120/80 - 18 62H TL"]
[null,"2YL","XV 535","OM 52383 e 52383 B",null,"3,00 - 19 54S","90/90 - 19 52H e 3,00 - 19 49S o 49H","140/90 - 15 70S","140/90 - 15 M/C 70H"]
[null,"2YL","XV 535 A","OM 52383 EST01",null,"3,00 - 19 49S","90/90 - 19 52H e 3,00 - 19 49S o 49H","140/90 15\" 70S M/C","140/90 - 15 M/C 70H"]
[null,"3AJ","XT 600 Z","OM 52461",null,"3,00 - S21 - 51","80/90 - 21 48R o 48S","4,60 S18 - 63","120/80 - 18 62S o 62R oppure 130/80 - 18 66S o 66R"]
[null,"3AJ","XT 600 ZA","OM 52461 EST01",null,"3,00 - S21 - 51","80/90 - 21 48R o 48S","4,60 S18 - 63","120/80 - 18 62S o 62R oppure 130/80 - 18 66S o 66R"]
[null,"3CK","TDR 250","OM 52462",null,"100/90 - 18 56H","110/90 V 18 (61V) o 110/90 - 18 61H","120/80 - 17 61H","130/80 VB 17 (65V) o 130/80 - 17 65H"]
[null,"3CV","FJ 1200","OM 52460",null,"120/70 V17 - V250","120/70 VR17 V280 o 120/70 ZR17 V280","150/80 V16 - V250","160/80 VR16 V280 o 160/80 ZR16 V280"]
[null,"3GM","FZR 1000","OM 52644 e OM 52644 B",null,"130/60 VR17 - V280 o 130/60 ZR17","120/70 ZR17 (58W)","170/60 VR17 - V280 o 170/60 ZR17","180/55 ZR17 (73W)"]
[null,"3HE","FZR 600","OM 52595",null,"110/70 V17 - V240 o 110/70 V17","110/70 ZR17 (54W) o 120/70 ZR17 (58W)","130/70 V17 - V240 o 130/70 V17","140/60 ZR18 (64W)"]
[null,"3HE","FZR 600","OM 52595",null,"110/70 V17 - V240 o 110/70 V17","120/70 VB 17 (58)","130/70 V17 - V240 o 130/70 V17","140/70 VB 18 (67)"]
[null,"3HE","FZR 600 A","OM 52595 EST01",null,"110/70 V17 - V240 o 110/70 V17","110/70 ZR17 (54W) o 120/70 ZR17 (58W)","130/70 V17 - V240 o 130/70 V17","140/60 ZR18 (64W)"]
[null,"3HE","FZR 600 A","OM 52595 EST01",null,"110/70 V17 - V240 o 110/70 V17","120/70 VB 17 (58)","130/70 V17 - V240 o 130/70 V17","140/70 VB 18 (67)"]
[null,"3HE","FZR 600 B","OM 52595 EST02",null,"110/70 VR17 - V240 o 110/70 ZR17","120/70 ZR17 (58W)","140/60 VR18 - V240 o 140/60 ZR18","150/60 ZR18 (67W)"]
[null,"3LS","XV 250","OM 52874",null,"3,00 - 18","80/100 - 18 74P","130/90 - 15 MC 66P","non prevista"]
[null,"3PK","FZR 750 R","OM 52790",null,"120/70 ZR17","non prevista","170/60 ZR17","180/55 ZR17 (73W)"]
[null,"3PY","DT 125 R","OM 52787",null,"2,75 - 21 4PR","80/90 - 21 48R o 48S","4,10 - 18 4PR","120/80 - 18 62R o 62S"]
[null,"3SR","YZ 125","OM 52757 EST01",null,"3,00 - 21 o 90/90 S21","90/90 - 21 54R","4,60 - 18 o 110/90 S18","120/90 - 18 65R"]
[null,"3YF","XTZ 660 A","OM 53149 EST01",null,"90/90 - 21 54S","90/90 - 21 54S","120/90 - 17 64S","130/80 R17 65S"]
[null,"3YF","XTZ 660","OM 53149 e OM 53149 B",null,"90/90 - 21 54S","90/90 - 21 54S","120/90 - 17 64S","130/80 R17 65S"]
[null,"4AM","FZX 750","OM 52215 EST01",null,"110/90 V16","110/90 - 16 59V o 110/90 - 16 V250 (59V)","140/90 V15","150/90 - 15 M/C 74V"]
[null,"4AM","FZX 750","OM 52215 EST01",null,"110/90 V16","110/90 - 16 59V","140/90 V15","150/80 B - 15 M/C 70V"]
[null,"4BF","WR 200 R","OM 53311",null,"3,00 - 21\" 51R","90/90 - 21 54R","4,10 - 18\" 60R","120/90 - 18 65R"]
[null,"4BH","GTS 1000 - GTS 1000 A - GTS 1000 R - GTS 1000 RA","OM 53443 - 53443 EST01 - 53443 EST02 - 53443 EST03",null,"130/60 ZR17","120/70 ZR17 (58W)","170/60 ZR17","180/55 ZR17 (73W)"]
[null,"4DC","WR 250 Z","OM 53203 EST02",null,"80/90 - 21 48T o 3,00 - 21 51R","80/90 - 21 48R","100/90 - 18 57T o 4,10 - 18 60R","110/80 - 18 58R"]
[null,"4DR","TT 350 S","OM 51698 EST04",null,"3,00 - 21 - 4PR o 80/100 - 21 51M","80/90 - 21 48R o 48S","110/80 - 18 o 110/80 - 18 58P o 100/100 - 18 59M","120/80 - 18 62R o 62S"]
["Casa","Tipo","Nome Veicolo(den.comm.)","Numero di Omologazione","Anno","Pneumatico anteriore in pollici/mm","Pneumatico anteriore alternativo-in mm","Pneumatico posteriore in pollici/mm","Pneumatico posteriore alternativo-in mm"]
[]
["YAMAHA","4EW","YZ 250 LC","OM 53621",null,"80/90 - 21 48T","90/90 - 21 54R","100/90 - 19 57T","120/80 - 19 63R"]
[null,"4JH","FZR 600 R","OM 53688",null,"120/60 ZR17","120/60 ZR17","160/60 ZR17","170/55 ZR17 o 170/60 ZR17 o 180/55 ZR17"]
[null,"4JH","FZR 600 R","OM 53688",null,"120/60 ZR17","120/70 ZR17","160/60 ZR17","170/60 ZR17"]
[null,"4PU","XJR 1200","OM 53897",null,"130/70 - ZR17","120/70 ZR17 (58W)","170/60 ZR17","180/55 ZR17 (73W)"]
[null,"4SR","YZ 250 LC","OM 53621 EST04",null,"80/90 - 21 48T o 80/100 - 21 51M","90/90 - 21 54R","100/90 - 19 57T o 57M","120/80 - 19 63R"]
[null,"4UN","TRX 850","OM 54050",null,"120/60 ZR17","120/60 ZR17 (55W)","160/60 ZR17","170/60 ZR17 (72W)"]
[null,"5L5","IT 465","OM 50787",null,"3,00 - 21","80/90 - 21 48S","5,60 - 17 - 4PR","130/80 - 17 65S"]
[null,"5Y7","XT 400","OM 51093 EST01",null,"3,00 - 21","90/90 - 21 54R","4,60 S18","120/90 - 18 65R"]
[null,"36Y","FJ 1100","OM 51389",null,"120/80 V16","120/80 VR16","150/80 V16","160/80 VR16"]
[null,"46X","FZ 400 R","OM 52092",null,"100/90 - H16","100/90 - 16 54H","120/90 - H18","120/80 - 18 62H"]
[null,"DJ02","XT 600 E (Variante I)","OM 54545",null,"90/90 - 21 54S","90/90 - 21 54H o 54S","120/90 - 17 64S","130/80 R17 65H o 130/80 - 17 65S"]

{"sheet":"Foglio2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Foglio3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}